[bookmark: OLE_LINK1]卫星通信与导航应用技术创新赛
高职组综合任务
我国某远洋渔业公司拥有120艘大型金枪鱼捕捞船，作业范围覆盖太平洋、大西洋和印度洋等公海海域，距离陆地最远可达8000海里。传统通信方式仅能通过短波电台进行有限的语音通话，无法实现船舶动态和渔获信息的实时传输。公司经常面临渔船越界捕捞被处罚、海上事故救援不及时、渔获无法溯源导致市场溢价低等问题。
该公司决定部署一套渔船安全监测与渔获溯源系统，为每艘渔船安装船载卫星终端，集成船舶自动识别系统（AIS）接收机、北斗/GNSS定位模块、温湿度传感器和电子渔获记录仪。系统要求：船舶位置每30分钟更新一次，紧急情况下可一键发送求救信号；渔获从捕捞到卸货的全链条温度和位置信息可追溯；终端在极端海洋环境下稳定工作，续航时间不低于6个月。

任务：
1. 该系统有两种技术方案，一种是采用“北斗定位+北斗短报文”，另外一种是采用 "北斗定位+天启通信" 融合架构，请分析北斗三号高轨短报文系统和天启低轨卫星星座在该场景中优势和劣势，该场景更适合哪种方案？（10分）


2. 简述该渔获溯源系统的完整工作流程，绘制流程图并进行文字说明，从渔船捕捞开始到消费者扫码查询结束。（10分）


3. 假如系统采用“北斗定位+天启通信”的方案，当海上航行过程遇到突发情况，运维人员按下紧急求救按钮，系统自动发出上报信息。请写出系统实现该功能时自动执行的天启终端标准AT指令：
o	设置终端立即获取定位经纬度数据和温度数据
o	将获取的经纬度和温度数据，结合报警标识，拼写成如下字符串进行发送（根据规范写出合理发送示例）：标识位;经度数值;经度区域;纬度数值;纬度区域;温度数值（其中，标识位为M或者A，M表示普通消息，A表示遇到紧急情况；经度数值和纬度数值都保留6位小数，经度区域E表示东经区域，W表示西经区域；纬度区域N表示北纬区域，S表示南纬区域，温度数值保留1位小数）（10分）



